|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДЕТАЛИ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 |  | ВИНТ | 6 |  |
|  |  |  |  | М4-6g х 22.36.016 |  |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 10337-80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 |  | ГАЙКА | 15 |  |
|  |  |  |  | М3-7Н.5.016 |  |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 5927-70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 |  | ЗАКЛЕПКА | 6 |  |
|  |  |  |  | 3 х 8.01.10кп.016 |  |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 10300-80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27 |  | СТОЙКА | 10 |  |
|  |  |  |  | М3 х 19 х 28-58.016 |  |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 20862-81 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ШАЙБЫ |  |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 6402-70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29 |  | 3Т 65Г 016 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  | 4Т 65Г 019 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ШАЙБЫ |  |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 10450-78 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33 |  | С.3.04.016 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34 |  | С.4.04.016 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |